**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Поточний ремонт міжквартального роз’їзду вулиць Гетьмана Івана Сулими та**

**Богдана Хмельницького м. Переяслав Київської області**

ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (*Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі:*

45233142-6 Ремонт доріг)

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** [**UA-2023-03-14-009610-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-14-009610-a)

**Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями**

**Очікувана вартість: 750 000,00** **грн.** **з ПДВ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Демонтажні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання бортових каменів |  м | 49 |   |
| 2 | Перевезення сміття до 10 км |  т | 3,5 |   |
|   | Роздiл 2. Штучні споруди |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 3 | Заміна цегляних горловин оглядових каналізаційнихколодязів на залізобетонні, висота кільця 40 мм |  кільце | 1 |   |
|   | Роздiл 3. Земляні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 4 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю ззастосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм |  м2 | 485 |   |
| 5 | Перевезення ґрунту до 10 км |  т | 182 |   |
|   | Роздiл 4. Дорожній одяг |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних ізалізобетонних при інших видах покриттів |  м | 58 |   |
| 7 | Розробка піщано-щебеневої суміші фр 0-40ммекскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 знавантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 |  м3 | 110,39 |   |
| 8 | Перевезення заповнювачів природних, щотранспортуються навалом, самоскидами (піщано-щебенева суміш фр 0-40мм) на вiдстань 1 км |  т | 171,1 |   |
| 9 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйнихсумiшей марки С7 оптимального гранулометричногоскладу одношарових, товщиною 12 см |  м2 | 485 |   |
| 10 | На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриттяз пiщано-гравiйних сумiшей додавати або виключати донорм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 ( до 18 см.) |  м2 | 485 |   |
| 11 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. |  м2 | 485 |   |
|   | Роздiл 5. Укріплення узбіччя |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 12 | Укрiплення узбiччя гравiйною [щебеневою] сумiшшютовщиною 10 см |  м2 | 77 |   |
| 13 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати абовиключати до норми 18-54-11 ( до 8 см.) |  м2 | -77 |   |
|   |

**Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 750000,00 грн. з ПДВ

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2023 рік та згідно розпорядження Переяславського міського голови від 10.03.2023р. № 46/07-04/11-23 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік», згідно якого із загального фонду міського бюджету розподілено кошти на поточний ремонт міжквартального роз’їзду вулиць Гетьмана Івана Сулими та Богдана Хмельницького у сумі 750000,00 грн.