**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Послуги по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки в м. Переяслав Київської області**

**(Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015:45233221-4 - Нанесення дорожньої розмітки))**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі:** UA-2024-07-30-003844-a

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

**Очікувана вартість:** 870 000,00 грн. з ПДВ

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Враховуючи технологічні особливості виробничого (господарського) процесу цеху «Благоустрій» КП ВУКГ, одним з яких є належне утримання вулично-дорожньої мережі Переяславської МТГ, відповідно до ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», а також з огляду на виділення бюджетних коштів у розмірі 870 000,00 грн. необхідно здійснити закупівлю послуг по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях і дорогах Переяславської МТГ.

**Обсяги по нанесенню розмітки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.1 (10 см) | 1 км | 19,065 |  |
| 2 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.3 (10 см) | 1 км | 0,135 |  |
| 3 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.5 (10 см) | 1 км | 10,182 |  |
| 4 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.6 (10 см) | 1 км | 6,536 |  |
| 5 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.7 (10 см) | 1 км | 1,188 |  |
| 6 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету тип лінії 1.14.1 (біла) | 1 м2 | 1506 |  |
| 7 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету тип лінії 1.14.1 (червона) | 1 м2 | 200 |  |
| 8 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.20 | 1 м2 | 6,15 |  |
| 9 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.13 | 1 м2 | 8,75 |  |
| 10 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.17 (10 см) | 1 м2 | 2,1 |  |
| 11 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.18 | 1 м2 | 2,49 |  |
| 12 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.15 | 1 м2 | 403,3 |  |
| 13 | Нанесення горизонтальної дорожньої  розмітки фарбою маркірувальними машинами  тип лінії 1.36 | 1 м2 | 72 |  |

Кінцевий строк надання послуг - до 16.09.2024 р.

Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг передбачається розмічальною фарбою, висота шару рідкої фарби (товщина нанесення) 0,6 мм, час висихання розмічальної фарби до ступеня 3 при температурі 20 ± 2˚ С та відносній вологості (65 ± 5)% становить 15 – 25 хвилин.

Нанесення горизонтальної дорожньої розміткиповинноздійснюватися відповідно до температурного режиму (рекомендована температура повітря та покриття при влаштуванні розмітки - не нижче, ніж +5 °С, а відносна вологість повітря - не більше, ніж 85 %).

Послуги по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки повинні надаватися з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері охорони здоров’я, безпеки праці, безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних вимог при наданні послуг в населених пунктах, промислової, пожежної і екологічної безпеки та у відповідності до ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану».

При нанесенні горизонтальної дорожньої розмітки повинні використовуватися матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та забезпечують додержання вимог ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови»; повинні застосовуватись матеріали зі строком зносостійкості не менше 6–ти місяців; гарантійний строк експлуатації дорожньої розмітки повинен становить не менше 6–ти місяців; протягом гарантійного терміну експлуатації дорожня розмітка повинна зберігати відповідність ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови» та ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану».

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю становить 870 000,00 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2024 рік потреб Замовника.