Св-к на столб 1LED 30W 3000LM 6500K чёрный/ CAB45-30

 Цена-38.00$

Характеристики:

* Название - **Светильник CAB45-30**
* Тип -**светодиодный (LED) уличный светильник**
* Напряжение питания - AC 85-265В/50-60Гц
* Мощность - 30 Вт
* Количество светодиодов - 1 LED
* Световой поток - 3000 Lm
* Размеры - 400x190x90 мм
* Цветовая температура - 6500 К
* Степень защиты - IP65

# Св-к на столб 1LED 50W 5000LM 6500K чёрный/ CAB45-50

**** Цена-57.00$

Характеристики:

* Название - **Светильник CAB45-50**
* Тип -**светодиодный (LED) уличный светильник**
* Напряжение питания - AC 85-265В/50-60Гц
* Мощность - 50 Вт
* Количество светодиодов - 1 LED
* Световой поток - 5000 Lm
* Размеры - 500x220x110 мм
* Цветовая температура - 6500 К
* Степень защиты - IP65

# Св-к на столб 1LED 80W 8000LM 6500K серый/ CAB44-80

 Цена-87.00$

Характеристики:

* Название - **Светильник CAB44-80**
* Тип -**светодиодный (LED) уличный светильник**
* Напряжение питания - AC 85-265В/50-60Гц
* Мощность - 80 Вт
* Количество светодиодов - 1 LED
* Световой поток - 8000 Lm
* Размеры - 580x226x92 мм
* Цветовая температура - 6500 К
* Степень защиты - IP65
* Цвет – серій

# Св-к на столб 2\*50W=100W 10000LM 6500K серый/ CAB44-100

 Цена-109.00$

Характеристики:

* Название - **Светильник CAB44-100**
* Тип -**светодиодный (LED) уличный светильник**
* Напряжение питания - AC 85-265В/50-60Гц
* Мощность - 100 Вт
* Количество светодиодов - 2 LED
* Световой поток - 10 000 Lm
* Размеры - 680x236x92 мм
* Цветовая температура - 6500 К
* Степень защиты - IP65
* Цвет - серый

# Св-к на столб 3\*50W=150W 15000LM 6500K серый/ CAB44-150

 Цена-175.00$

Характеристики:

* Название - **Светильник CAB44-150**
* Тип -**светодиодный (LED) уличный светильник**
* Напряжение питания - AC 85-265В/50-60Гц
* Мощность - 150 Вт
* Количество светодиодов - 3 LED
* Световой поток - 15 000 Lm
* Размеры - 810x266x92 мм
* Цветовая температура - 6500 К
* Степень защиты - IP65
* Цвет - серый

# Св-к на столб 4\*50W=200W 20000LM 6500K серый/ CAB44-200

 Цена-255.00$

Характеристики:

* Название - **Светильник CAB44-200**
* Тип -**светодиодный (LED) уличный светильник**
* Напряжение питания - AC 85-265В/50-60Гц
* Мощность - 200 Вт
* Количество светодиодов - 4 LED
* Световой поток - 20 000 Lm
* Размеры - 980x301x103 мм
* Цветовая температура - 6500 К
* Степень защиты - IP65
* Цвет - серый