**Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень у теплу пору року**

Керуючись ст.32 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94 року № 4005-ХІІ та Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 876-р, рекомендуємо керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності забезпечити виконання вимог ст.22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» від 01.12.99 № 42 в частині дотримання параметрів мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень в залежності від категорій робіт.

До категорії **Іа** належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження.

До категорії **Іб** належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або пов’язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням.

До категорії **ІІа** належать роботи, пов'язані з ходінням, переміщенням дрібних ( до 1 кг) виробів або предметів в положенні стоячи і потребують певного фізичного напруження.

До категорії  **ІІб** належать роботи, що виконуються стоячи, пов'язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів та супроводжуються помірним фізичним напруженням.

До категорії **ІІІ** належать роботи, пов'язані з постійним переміщенням, перенесенням значних (понад10 кг) вантажів, які потребують великих фізичних зусиль

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорії  робіт | Загальні енерго  витрати | Класи умов праці | | | | | | |
| оптимальний | допустимий | шкідливий | | | | небезпечний |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
|  |  | Температурні режими | | | | | | |
| 1а | до 139 | 21.0 - 23.4 | 23.5 - 26.4 | 26.5 - 26.6 | 26.7 - 27.4 | 27.5 - 28.6 | 28.7 - 31.0 | більше 31.0 |
| 1б | 140-174 | 20.2 - 22.8 | 22.9 - 25.8 | 25.9 - 26-1 | 26.2 - 26.9 | 27.0 - 27.9 | 28.0 - 30.3 | більше 30.3 |
| ІІ а | 175-232 | 19.2 - 21.9 | 22.0 – 25.1 | 25.2 – 25.5 | 25.6 – 26.3 | 26.3 – 27.3 | 27.4-29.9 | більше 29.9 |
| ІІ б | 233-290 | 18.2 – 20.9 | 21.0 - 23.9 | 24.0 – 24.2 | 24.3 – 25.0 | 25.1 - 26.4 | 26.5 – 29.1 | більше 29.1 |
| ІІІ | більше 290 | 17.0 - 18.9 | 19.0 - 21.8 | 21.9 – 22.2 | 22.3 - 23.4 | 23.5 – 25.7 | 25.8 – 27.9 | більше 27.9 |

Відповідно до п.4 розділу 1 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» робота в небезпечних умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій. Така робота виконується із застосуванням засобів індивідуального захисту ( ЗІЗ) та умови регламентованих режимів робіт.

Для забезпечення оптимальних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень пропонуємо:

* адміністративне регулювання режиму праці;
* збільшення технологічних перерв ( тривалість регламентованих перерв повинна становити не менше 10% робочого часу на кожні 2 градуси перевищення температури);
* проведення позапланових інструктажів з працівниками, зокрема, про надання долікарської допомоги у разі теплового

( сонячного удару), запаморочення;

* використовувати комплекс засобів індивідуального захисту:
* для зменшення поглинання сонячного випромінювання поверхнями механізмів і їх нагріванням, доцільно використовувати тепло відбиваюче екранування;
* забезпечити працівників питною водою ( вода повинна містити мінеральні солі та мікроелементи);
* доукомплектувати медичні аптечки на місцях;
* обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки ( робіт на висоті, експлуатацію баштових кранів та інших будівельних машин, механізмів);
* проводити медичні огляди на початку робочої зміни працівників , які виконують роботи, що віднесені до робіт з підвищеною небезпекою, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки, тощо.

**Ольга Мусієнко, начальник відділу**

**з питань охорони праці УСЗН**