**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

# Кабель, провід (Код ДК 021:2015:31320000-5 - Електророзподільні кабелі)

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** [UA-2023-03-20-007411-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-20-007411-a)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

**Очікувана вартість:** 239 200,00 грн. з ПДВ

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Предмет закупівлі: **Кабель, провід (Код ДК 021:2015:31320000-5 - Електророзподільні кабелі).**

Необхідність проведення закупівлі на 2023 рік зумовлена необхідністю забезпечення потреб цеху «Благоустрій» для безперебійного та належного виконання основних завдань та обов’язків у сфері функціонування та утримання мереж вуличного освітлення, догляду за електромережами зовнішнього освітлення та системою вуличного освітлення вулиць територіальної громади.

 **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Найменування товару** | **Характеристики** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** |
|  | Кабель АВВГ 2х2,5 | Тип – АВВГМатеріал – АлюмінійКількість жил – 2Переріз жил – 2,5 ммТип жили – монолітнийФорма – круглаЗовнішній діаметр (+/- 1%) – 8,4 ммПропускна потужність (мережа 380) – 12,5 кВтПропускна потужність (мережа 220) – 4,4 кВт | м | 1 400 |
|  | Кабель АВВГ 4х16 | Тип – АВВГМатеріал – АлюмінійКількість жил – 4Переріз жил – 16 ммТип жили – монолітнийФорма – круглаЗовнішній діаметр (+/- 1%) – 18,5 ммПропускна потужність (мережа 380) – 36,3 кВтПропускна потужність (мережа 220) – 13,2 кВт | м | 200 |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | Тип – ВВГМатеріал – МідьКількість жил – 2Переріз жил – 2,5 ммТип жили – монолітнийФорма – круглаЗовнішній діаметр (+/- 1%) – 11 ммІзоляція - ПХВ | м | 300 |
|  | Провід СІП-4 2х16 | Тип – СІП-4Колір – чорний Вид монтажу – зовнішній Вид обмотки – ПВХМатеріал – АлюмінійКількість жил – 2Переріз жил – 16 ммФорма – круглаТип жили – монолітний | м | 10 000 |

Строк поставки Товару – до 31.12.2023 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2023 рік та згідно з інформацією про діючі ринкові ціни (згідно з інформацією на сайтах постачальників товару, інформацією про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «ProZor ro»).