**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

# Кабель, провід (Код ДК 021:2015:31320000-5 - Електророзподільні кабелі)

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** [UA-2023-03-20-007411-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-20-007411-a)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

**Очікувана вартість:** 239 200,00 грн. з ПДВ

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Предмет закупівлі: **Кабель, провід (Код ДК 021:2015:31320000-5 - Електророзподільні кабелі).**

Необхідність проведення закупівлі на 2023 рік зумовлена необхідністю забезпечення потреб цеху «Благоустрій» для безперебійного та належного виконання основних завдань та обов’язків у сфері функціонування та утримання мереж вуличного освітлення, догляду за електромережами зовнішнього освітлення та системою вуличного освітлення вулиць територіальної громади.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Характеристики** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** |
|  | Кабель АВВГ 2х2,5 | Тип – АВВГ  Матеріал – Алюміній  Кількість жил – 2  Переріз жил – 2,5 мм  Тип жили – монолітний  Форма – кругла  Зовнішній діаметр (+/- 1%) – 8,4 мм  Пропускна потужність (мережа 380) – 12,5 кВт  Пропускна потужність (мережа 220) – 4,4 кВт | м | 1 400 |
|  | Кабель АВВГ 4х16 | Тип – АВВГ  Матеріал – Алюміній  Кількість жил – 4  Переріз жил – 16 мм  Тип жили – монолітний  Форма – кругла  Зовнішній діаметр (+/- 1%) – 18,5 мм  Пропускна потужність (мережа 380) – 36,3 кВт  Пропускна потужність (мережа 220) – 13,2 кВт | м | 200 |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | Тип – ВВГ  Матеріал – Мідь  Кількість жил – 2  Переріз жил – 2,5 мм  Тип жили – монолітний  Форма – кругла  Зовнішній діаметр (+/- 1%) – 11 мм  Ізоляція - ПХВ | м | 300 |
|  | Провід СІП-4 2х16 | Тип – СІП-4  Колір – чорний  Вид монтажу – зовнішній  Вид обмотки – ПВХ  Матеріал – Алюміній  Кількість жил – 2  Переріз жил – 16 мм  Форма – кругла  Тип жили – монолітний | м | 10 000 |

Строк поставки Товару – до 31.12.2023 р.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2023 рік та згідно з інформацією про діючі ринкові ціни (згідно з інформацією на сайтах постачальників товару, інформацією про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «ProZor ro»).