**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**«Послуги по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки**

**в м. Переяслав Київської області»**

**(Код ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** [**UA-2023-05-17-009336-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-07-003649-a)

**Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями**

**Очікувана вартість: 711 794,60** **грн.** **з ПДВ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Враховуючи технологічні особливості виробничого (господарського) процесу цеху «Благоустрій» КП ВУКГ, одним з яких є належне утримання вулично-дорожньої мережі Переяславської МТГ, відповідно до ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», а також з огляду на виділення бюджетних коштів у розмірі 711794,60 грн. необхідно здійснити закупівлю послуг по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях і дорогах громади.

Обсяг закупівлі визначено відповідно до потреб замовника та з урахуванням протяжності доріг громади з асфальтобетонним покриттям та наявних пішохідних переходів, що потребують відновлення. Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільної дороги за допомогою машини маркірувальної самохідної:

- ліній 1.1 (10 см) – 11,865 км

- ліній 1.3 (10 см) – 0,135 км

- ліній 1.5 (10 см) – 10,182 км

- ліній 1.6 (10 см) – 6,536 км

- ліній 1.7 (10 см) – 1,188 км

- ліній 1.14.1 (біла) – 1500 м2

- ліній 1.14.1 (червона) – 200 м2

Якість послуг має відповідати ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану», ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови». Якість матеріалів, що використовуються для нанесення дорожньої розмітки, зокрема – фарба розмічальна, має відповідати СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування» та мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 711794,60 грн. з ПДВ

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2023 рік, аналізу цін на послуги в регіоні та інформації про діючі ціни на послуги/матеріали, транспортні витрати (п.4.12, п. 4.13 Настанови з визначення вартості будівництва) тощо, що розміщені у загальному доступі у мережі інтернет.

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних послуг через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro»з урахуванням наданих комерційних пропозицій.