**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Поточний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в. м. Переяслав Київської області**

ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (*Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі:*

45233142-6 Ремонт доріг)

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** [**UA-2023-06-15-008744-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-14-009610-a)

**Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями**

**Очікувана вартість: 5 974 499,00** **грн.** **з ПДВ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механічним способомкількість: 1975,35х0,15  |  м3 | 296,3025 |   |
| 2 | Розбирання бортових каменів |  м | 350 |   |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3кількість: 499,28х0,9 |  т | 449,352 |   |
| 4 | Навантаження сміття вручнукількість: 499,28х0,1 |  т | 49,928 |   |
| 5 | Перевезення сміття до 10 км |  т | 499,284 |   |
| 6 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйнихсумiшей оптимального гранулометричногоскладу одношарових, товщиною 12 см |  м2 | 3039 |   |
| 7 | На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриттяз пiщано-гравiйних сумiшей додавати або виключати донорм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 ( до 15 см.) |  м2 | 3039 |   |
| 8 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетоннихсумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [одношарового товщиною 70 мм]. |  м2 | 3039 |   |
| 9 | На кожні 5 мм змiнення товщини шару додавати абовиключати до норми 18-44-1 ( до 5 см.) |  м2 | -3039 |   |
| 10 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 456 |  |
| 11 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 2660 |  |
|   |

**Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 5974499,00 грн. з ПДВ

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2023 рік та згідно розпорядження Переяславського міського голови від 10.03.2023р. № 46/07-04/11-23 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами від 09.05.2023р. № 112/07-04/11-23), згідно якого із загального фонду міського бюджету розподілено кошти на поточний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в. м. Переяслав Київської області у сумі 5974499,00 грн.