**Обґрунтування технічних та якісних характеристик,**

**очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Сіль для посипання доріг із протизлежувальною домішкою**

**(Код ДК 021:2015:34920000-2- Дорожнє обладнання**

**(Код ДК 021:2015:34927100-2- Дорожня сіль))**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** UA-2023-08-15-006445-a

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

**Очікувана вартість:** 1 500 000,00 грн. з ПДВ

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.***

Закупівля солі для посипання доріг із протизлежувальною домішкою обумовлена необхідністю забезпечення потреб цеху «Благоустрій» для безперебійного та належного виконання основних завдань та обов’язків у сфері благоустрою територіальної громади, а саме: утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі в холодний (зимовий) період, зокрема приготування протиожеледного реагенту для посипання проїздної частини вулиць та тротуарів піщано-сольовою сумішшю задля прискорення процесу танення снігу та льоду, запобігання появі крижаної кірки на дорожньому покритті та підвищення безпеки руху.

Обсяг закупівлі відповідно до потреб замовника та аналізу даних фактичного споживання у минулому році.

|  |
| --- |
| Сіль кам’яна-технічна: |
| * кількість загальна
 | 156 тонн |
| * зовнішній вигляд
 | кристалічний сипкий продукт |
| * запах
 | відсутній |
| * помел (розмір фракції, крупність)
 | помел №3 мелена: до 4,0 мм включно – не менше 85%, понад 4,0 мм – не більше 15% |
| * якість
 | вищий ґатунок |
| * вологість
 | не більше 0,4 % |
| * домішки
 | фероціанід калію до 0,015% |
| * масова частка NaCl, %, не нижче
 | 97,7 %  |
| * масова частка Ca, %, не більше
 | 0,5 %  |
| * масова частка Mg, %, не більше
 | 0,15%  |
| * масова частка SO4, %, не більше
 | 1,2% |
| * масова частка K, %, не більше
 | 0,15%  |
| * масова частка Fe2O3, %, не більше
 | 0,010%  |
| * масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше
 | 0,4 % |
| Рік виробництва | 2022-2023 |
| Виробник, країна походження товару | ***Обов’язково зазначається Учасником*** |
| Гарантійний термін зберігання (строк придатності) | Не менше 24 місяці з дати виготовлення |
| Пакування | Без пакування (насипом) |
| Оцінка якості | Якість Товару повинна відповідати умовам ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови», кожна партія Товару має засвідчуватись документом про якість |
| Поставка | Поставка Товару здійснюється до 15.12.2023 року, включно, окремими партіями, відповідно заявок Замовника |

*Технічні та якісні характеристики сформовані на підставі вимог ДСТУ та технічних характеристик відповідних товарів, розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет їх виробниками та постачальниками.*

***Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі.***

Розмір бюджетного призначення на закупівлю товару становить 1 500 000,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2023 рік та згідно з інформацією про діючі ринкові ціни (згідно з інформацією на сайтах постачальників товару, інформацією про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «ProZor ro»).