**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Поточний ремонт під’їздної дороги до будинку №84 по вулиці Богдана Хмельницького в м. Переяслав Бориспільського району Київської області (Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015:45233142-6 - Ремонт доріг))**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі :** UA-2023-09-06-013110-a

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

**Очікувана вартість:** 3 693 192,37 грн. з ПДВ

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям  Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3  Перевезення сміття до 5 км  Розбирання монолітних бетонних фундаментів  Перевезення сміття до 5 км  Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм  Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм  Перевезення ґрунту до 5 км  Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС  Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]  Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | колодязь  т  т  м3  т  м2  м2  т  м  м3  м2  м2 | 5  3,4  3,4  12  23,2  2100  400  330  280  500  2500  398 |  |

**Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 3 693 192,37 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2023 рік та Розпорядження Переяславського міського голови від 17.07.2023р. №163/07-04/11-23 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами від 16.08.2023р. №186/07-04/11-23), згідно з яким на поточний ремонт під’їздної дороги до будинку №84 по вулиці Богдана Хмельницького в м. Переяслав Бориспільського району Київської області кошти розподілено наступним чином: із загального фонду міського бюджету – 2 010 770,69 грн., із цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку – 1 682 421,68 грн.