**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**КОСАРКИ РОТОРНІ**

**код ДК 021:2015 - 16310000-1 Косарки**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі:** [**UA-2024-10-28-007586-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-22-007605-a)

**Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями**

**Очікувана вартість: 144 000,00 грн.** **з ПДВ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Враховуючи технологічні особливості виробничого процесу цеху «Благоустрій» КП ВУКГ, зокрема – виконання роботи з благоустрою територій міської громади, а саме сезонне прикореневе скошування рослинності, в т.ч. амброзії до початку її цвітіння, необхідно придбати за бюджетні кошти навісне обладнання до тракторів БЕЛАРУС МТЗ 892 та МТЗ 320 - роторні косарки у кількості 2 одиниці.

# Виходячи з вищезазначеного та відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Переяславської міської ради на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Переяславської міської ради від 19.10.2023 № 18-64-VIIІ, для забезпечення потреб КП ВУКГ при виконанні функцій з благоустрою та враховуючи мінімальні і рекомендовані вимоги до обладнання потрібно закупити 2 (дві) одиниці обладнання – Косарки роторні. Основні технічні характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги Замовника** |
| **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (косарка 1)** |
|  | Робоча ширина, м: 1,65 |
|  | Кількість ножових барабанів (роторів), шт.: не менше 2 |
|  | Кількість ножів, шт.: не менше 6 (2х3) |
|  | Швидкість обертання барабанів, об/хв: 2025 |
|  | Швидкість обертів ВВП трактора, об/хв: не більше 540 |
|  | Робоча швидкість за максимальної потреби на потужність, км/год: до 15 |
|  | Транспортна швидкість, км/год: до 20 |
|  | Потреба потужності трактора, к.с.: 30-80 |
|  | Мінімальна споживана потужність, кВт: 25 |
|  | Висота скошування, см: не більше 4,2 |
|  | Вага, кг: не більше 350 |
|  | Орієнтовні габаритні розміри (д/ш/в), м:3,10/1,50/1,05  |
|  | Карданний вал: в комплекті |
|  | Захист брезентовий: в комплекті |
| **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (косарка 2)** |
|  | Робоча ширина, м: 1,35 |
|  | Кількість ножових барабанів (роторів), шт.: не менше 2 |
|  | Кількість ножів, шт.: не менше 6 (2х3) |
|  | Швидкість обертання барабанів, об/хв: 2025 |
|  | Швидкість обертів ВВП трактора, об/хв: не більше 540 |
|  | Робоча швидкість за максимальної потреби на потужність, км/год: до 15 |
|  | Транспортна швидкість, км/год: до 20 |
|  | Потреба потужності трактора, к.с.: від 38 |
|  | Мінімальна споживана потужність, кВт: 25 |
|  | Висота скошування, см: не більше 4,2 |
|  | Вага, кг: не більше 300 |
|  | Орієнтовні габаритні розміри (д/ш/в), м:2,75/1,50/1,03 |
|  | Карданний вал: в комплекті |
|  | Захист брезентовий: в комплекті |

Якість товару має бути підтверджена Сертифікатом/Декларацію відповідності на товар.

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю товару становить 144000,00 грн.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до бюджетних призначень по КТПКВК МБ 1517670 КЕКВ 3210 на 2024 рік, згідно рішення Переяславської міської ради від 22.10.2024р. № 26-87-VІІІ «Про внесення змін до рішення від 21.12.2023р. № 02-68-VІІІ «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік», згідно якого збільшено капітальні видатки по КТПКВК МБ 1517670 (внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання) КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) на придбання роторних косарок (шляхом збільшення статутного капіталу) на суму 144000,00 гривень у кількості 2 шт.

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін з урахуванням технологічних особливостей виробничого процесу, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників тощо).