**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**ПРИЧІП ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПЕЦТЕХНІКИ**

**код ДК 021:2015 - 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі:** [**UA-2024-10-29-007898-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-22-007605-a)

**Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями**

**Очікувана вартість: 478 500,00 грн.** **з ПДВ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

У зв’язку з оголошенням відкритих торгів на закупівлю - Котка дорожнього (UA-2024-10-25-009515-a), для забезпечення його транспортування до місця виконання робіт, необхідно придбати за бюджетні кошти причіп.

# Виходячи з вищезазначеного та відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Переяславської міської ради на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Переяславської міської ради від 19.10.2023 № 18-64-VIIІ, для забезпечення потреб КП ВУКГ при виконанні функцій з благоустрою та враховуючи мінімальні і рекомендовані вимоги потрібно закупити 1 (одну) одиницю – Причіп для перевезення спецтехніки. Основні технічні характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимога замовника** | |
| Причіп для перевезення спецтехніки, новий, 2024 року виготовлення | 1 од. |
| Повна вага реєстраційна | 3500 кг |
| Кількість осей | не менше 3 шт. |
| Номінальна навантаження кожної осі  (Knott або еквівалент) | не менше 1800 кг |
| Розташування коліс | Збоку від платформи |
| Розмір платформи:   * Довжина * Ширина | - не менше 4500 мм  - не менше 1900 мм |
| Платформа повинна мати антикорозійний захист | гаряче цинкування |
| Матеріал настилу | Лист перфорований, середня частина платформи зашита 3 мм |
| Гальмо накату (Knott або еквівалент) | не менше 3500 кг |
| Зчіпний пристрій ( Knott або еквівалент) | не менше 3500 кг |
| Петля Nato | Наявність |
| Опорне колесо | не менше 500 кг |
| Металевий хомут, діаметр | не менше 60 мм |
| Опорна стійка, телескопічна | не менше 1000 кг |
| Трап зварний посилений | не менше 2000х390 мм |
| Диск | не менше R14, 112х5 |
| Гума (Matador або еквівалент) | не менше185R14C |
| Бризковик | Гумовий |
| Гальмо | інерційного типу, аварійне та стоянкове |
| Дишло | V-подібне |
| Автомат заднього ходу | наявність |
| Лебідка - механічна з тросом | наявність |
| Світлові прилади | 12 В |
| Колір | Сірий |

У разі, якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, учасник підтверджує, що ступінь локалізації виробництва товару, визначеного підпунктом 2 пункту 61 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 20 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (зокрема - найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель).

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю товару становить 478500,00 грн.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до бюджетних призначень по КТПКВК МБ 1517670 КЕКВ 3210 на 2024 рік, згідно рішення Переяславської міської ради від 22.10.2024р. № 26-87-VІІІ «Про внесення змін до рішення від 21.12.2023р. № 02-68-VІІІ «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік», згідно якого збільшено капітальні видатки по КТПКВК МБ 1517670 (внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання) КЕКВ 3210 (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)) на придбання причепу для перевезення котка (шляхом збільшення статутного капіталу) на суму 478500,00 гривень.

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін з урахуванням технологічних особливостей виробничого процесу, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників тощо).