**Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:**

**Щебенево-піщана суміш (С7), фр. 0х40**

**Код ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі**

**Ідентифікатор закупівлі в електронній системі:** [**UA-2024-11-28-010553-a**](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-22-007605-a)

**Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями**

**Очікувана вартість: 1 199 000,00 грн.** **з ПДВ**

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Замовник:** Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Проведення закупівлі Щебенево-піщана суміш (С7), фр. 0х40 зумовлене потребами Замовника для забезпечення виконання основних завдань та обов’язків цеху «Благоустрій», одним з яких є належне утримання вулично-дорожньої мережі Переяславської МТГ, відповідно до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ від 14.02.2012 №54.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Технічні, якісні** **вимоги** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Щебенево-піщана суміш (С7), фр. 0х40 | Якість товару повинна відповідати ДСТУ 9177-2:2022:Форма зерен – не нижче, ніж звичайна.Вміст глинистих частинок у піску – не більше 0,5%.Марка за міцністю (дробильністю) –1400.Морозостійкість – F300.Перший клас використання за радіаційним фактором - всі види будівництва без обмежень. | тонна | 2000 |

Товар повинен відповідати ДСТУ та ГОСТ діючим в Україні.

Якість має відповідати ДСТУ 9177-2:2022, що підтверджується чинним сертифікатом відповідності з протоколами випробувань; чинним радіаційним сертифікатом або чинним паспортом радіаційної якості.

Доставка здійснюється автотранспортом Постачальника на склад Замовника – 08402, Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, у строк до 25.12.2024 року, партіями, згідно із заявками Замовника.

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.**

Розмір бюджетного призначення на закупівлю товару становить 1199000,00 грн.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2024 рік, відповідно до рішення Переяславської міської ради від 21.11.2024р. № 22-89-VІІІ «Про внесення змін до рішення від 21.12.2023р. № 02-68-VІІІ «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік» та згідно розпорядження Переяславського міського голови від 28.11.2024р. № 288/07-04/11-24 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.11.2024р. № 264/07-04/11-24 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по експлуатаційному утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2024 рік» та виділення додаткових коштів на закупівлю ЩПС.

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін з урахуванням технологічних особливостей виробничого процесу, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників тощо) з урахуванням логістики.