Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом: 
Сіль для посипання доріг із протизлежувальною домішкою 
Код ДК 021:2015:34920000-2- Дорожнє обладнання 
(Код ДК 021:2015:34927100-2- Дорожня сіль)

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-09-07-001080-a
Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями
Очікувана вартість: 2 080 000,00 грн. з ПДВ
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).
Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
Закупівля обумовлена потребами Замовника для забезпечення належного та безперебійного виконання основних завдань та обов’язків цеху «Благоустрій» у сфері благоустрою територіальної громади, а саме: утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі в холодний (зимовий) період, зокрема приготування протиожеледного реагенту для посипання проїзної частини вулиць та тротуарів піщано-сольовою сумішшю задля прискорення процесу танення снігу та льоду, запобігання появі крижаної кірки на дорожньому покритті та підвищення безпеки руху.
Обсяг закупівлі визначався відповідно до потреб замовника та аналізу даних фактичного споживання у  минулому році.
	Сіль кам’яна-технічна:

	· кількість загальна
	260 тонн

	· зовнішній вигляд
	кристалічний сипкий продукт

	· запах
	відсутній

	· помел (розмір фракції, крупність)
	помел №3 мелена: до 4,0 мм включно – не менше 85%, понад 4,0 мм – не більше 15%

	· якість
	вищий ґатунок

	· вологість
	не більше 0,25 %

	· колір
	білий

	· масова частка NaCl, %, не нижче 
	97,5 % 

	· масова частка Ca, %, не більше
	0,55 %  

	· масова частка Mg, %, не більше
	0,15%  

	· масова частка SO4, %, не більше
	1,2%

	· масова частка K, %, не більше
	0,20%  

	· масова частка Fe2O3, %, не більше  
	0,040%  

	· масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше
	0,4 %

	Рік виробництва
	2025-2026

	Гарантійний термін зберігання 
(строк придатності)
	Не менше 24 місяці з дати виготовлення

	Пакування
	Без пакування (насипом)

	Оцінка якості
	[bookmark: _Hlk210915403][bookmark: _Hlk210915477]Якість Товару повинна відповідати умовам ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови»,  ДСТУ 8853:2019 «Матеріали протиожеледні для автомобільних доріг. Технічні умови». 

	Поставка
	Поставка Товару здійснюється  до 10.11.2026 року, включно, окремими партіями, відповідно заявок Замовника



Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.
Відповідно до рішення Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік» (розрахунок поточних витрат по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік), зі змінами згідно рішення Переяславської міської ради від 20.08.2026 № 81-129-VIII (розрахунок поточних витрат по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік), загальна сума бюджетних призначень на придбання солі для посипання доріг із протизлежувальною домішкою у 2026 році складає 2 080 000,00 грн. 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до  порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було використано один із методів розрахунку, а саме: проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо) з урахуванням логістики.



